СПИРАЛЬНЫЙ ГАСИТЕЛЬ ВИБРАЦИИ FIBLGN DAMPER Гаситель вибрации спиральные 135-РАЕ-11.73/14.32.-ADSS 
Паспорт
1. НАЗНАЧЕНИЕ
Спиральные гасители предназначен для гашения высокочастотной (эоловой) вибрации на проводах (тросах, кабелях) малых диаметров.
2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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	Марка
	Диапазон провода
	L, mm
	Вес одной штуки, кг

	
	мин/min
	макс/max
	
	

	Гаситель вибрации спиральные
 135-РАЕ-11.73/14.32.-ADSS
	113.73
	14.32
	1.345
	0,330



Рисунок 1 – общий вид гасителя
[bookmark: _GoBack]	Технические характеристики гасителя вибрации 135-РАЕ-11. 73/14.32-ADSS:
1) Диапазон диаметров проводов – 11.73/14.32 мм.;
2) Длина (L) - 1345 мм;
3) Диаметр прутка (d) – 13 мм;
4) Материал гасителя – треккингостойкий ПВХ;
5) Масса гасителя – 0,33 кг.

З. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Допускается транспортировка любыми видами транспорта при соблюдении правил перевозок. Условия хранения должны соответствовать условиям группы 2 по ГОСТ 15150.
4. СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ
Срок эксплуатации изделия – 50 лет.
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок службы составляет 60 месяцев с даты поставки товара.
6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Партия защитных гасителей №___________ в количестве ________ шт. прошла испытания на соответствие требованиям EN-61284 (ГОСТ 51177) и признана годной к эксплуатации.

Отметка о приемке ____________

Дата изготовления «__» _____________ 20__г.
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